

[bookmark: _GoBack]附件：项目需求
1、报价要求：投标供应商报价时须写明货物名称、规格参数、单位、数量、单价及总价,报价包含本项目在交付采购单位使用前所有可能发生的一切费用，定标后不再增补任何费用；
2、交货期：合同签订后7个日历天；
3、供货地点：安徽电子信息职业技术学院，具体地点由采购人指定；
配电设备维保服务项目需求报价表
	序号
	维保设备
	维保内容
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	10/0.4kV 干式变压器全套维保 + 试验 + 清洁
	外观检修、螺丝紧固、温控检修、全套电气预防性试验、深度除尘清洁、接地整改、提供完整试验检测报告。
	台
	10
	
	
	含所有试验项目、清洁耗材、人工、税金、报告费。

	2
	户外箱变（欧式 / 美式）全套维保 + 试验 + 清洁
	箱体检修、密封整改、开关维保、内置变试验、避雷器检测、内外清洁、场地整理、提供完整试验检测报告。
	台
	3
	
	
	户外作业难度加价，含防雨防腐简易处理。


	3
	高、低压配电房成套维保 + 试验 + 清洁
	高压柜检修紧固、绝缘耐压试验、接地测试、五防检查、低压柜紧固检修、回路检测、机房通风除湿检查、柜体及机房全域清洁、孔洞封堵、杂物垃圾清运。
	间
	10
	
	
	常规 6-12 面高压柜标准机房
含电缆沟、地面、柜体全方位清洁。




注：
学院配电房共6座箱变3台，总容量为10260KVA。对各座配电房进行维保内容包含（高压柜检修紧固、绝缘耐压试验、接地测试、五防检查、低压柜紧固检修、回路检测、机房通风除湿检查、柜体及机房全域清洁、孔洞封堵、杂物垃圾清运外观检修、螺丝紧固、温控检修、全套电气预防性试验、深度除尘清洁、接地整改、报告出具，箱体检修、密封整改、开关维保、内置变试验、避雷器检测、内外清洁、场地整理、报告数据。）
1.1号配电房压器1600KVA,负载，食堂、超市、浴室、1-9栋学生公寓、ABCD老师公寓、路灯；
2.2号配电房变压器1000KVA，负载，12345栋教学楼、体育馆、水泵房、西门、路灯；
3.箱变3台，800KVA+630KVA+630KVA给1-9栋学生公寓空调供电
4.双创3栋楼变压器800KVA信息楼配电房变压器800KVA；
5.实验楼配电房变压器800KVA，630KVA变压器未启用；
6.实训楼配电房变压器3200KVA(1600+1600)，800KVA变压器未启用。
7.检测工作完成后、需提供完整试验检测报告。
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